Autocorr

Форум по работе в программе. Форум находится на начальной стадии разработки. Просьба посылать свои предложения и замечания по структуре.
Обновление 12x-test - AutoCorrUpdate-12x-test.rar - архив с паролем, содержащий файл, осуществляющий обновление для версии с привязкой к компьютеру, от 04.03.11.
Демо-Версия программы AutoCorr. Архив с программой установки демо-версии программы AutoCorr, от 07.02.11. Программа не имеет никаких ограничений, кроме невозможности работать с месторождениями, содержащими более, чем 16 скважин.

Особенности работы с программой под Windows 7:
1. setup.exe надо запускать от имени администратора (по умолчанию под админом там программы запускаются не от имени администратора).
2. В стандартной поставке Windows 7 нет поддержки формата файлов помощи hlp, которые используются в программе. Для их поддержки надо скачать с сайта microsoft соответствующее обновление, устанавливающее программу winhlp32.

Обновление AutoCorr - AutoCorrUpdate-Surgut.rar - архив, содержащий файл, осуществляющий обновление для Сургута от 18.05.10 .
Обновление AutoCorr - AutoCorrUpdateLeg.rar - архив с паролем, содержащий файл, осуществляющий обновление для ограниченной версии (для ВНИИГАЗ) с привязкой к компьютеру, от 01.11.10.
Обновление AutoCorr - AutoCorrUpdate-VNIIGAZ.rar - архив, содержащий файл, осуществляющий обновление для ВНИИГАЗ от 15.02.08 .
Обновление AutoCorr - AutoCorrUpdate-Ritek.rar - архив, содержащий файл, осуществляющий обновление для РИТЕК от 09.04.09 .
AutoCorrView - AutoCorrView.exe - программа просмотра LAS-файлов и месторождений, созданных в программе AutoCorr от 10.11.10. Является свободно-распространяемой. Не требует отдельной установки.
Файл изменений программы (от 04.03.11)
Драйвера ключа GuardantIII для WindowsXP-32-rus и WindowsXP-32-eng.
Драйвера ключа GuardantIII для WindowsXP-64-rus и WindowsXP-64-eng.
HELP программы (от 21.09.10). Архив весом 11М. Предназначен для тех, у кого или совсем не установлен help (вызывается по F1) или он устарел. Для установки скачать и разархивировать в папке программы.
TestFormat (от 05.03.11). Архив с набором месторождений, иллюстрирующих большинство форматов каротажных данных и инклинометрии, понимаемых программой. В архиве содержится тест, позволяющий в автоматическом режиме проверить корректность ввода всех приведенных в примере форматов данных. Для корректной работы теста после разархивации следует скопировать в папку текущую версию программы AutoCorr.
Основные этапы работы с программой AutoCorr-2
Презентация по работе программы AutoCorr-2
Пошаговые инструкции по обработке тестового месторождения от ввода данных до подсчета запасов(из сертификации)
Архив с этапами создания одного тестового месторождения (из сертификации)
Все технические вопросы по программе можно посылать по адресу staroverovvl@yandex.ru.

Последние изменения

04.03.11
В формате инклинометрии incl3.udl стало возможным (по аналогиии с форматом incl.udl) задавать имя скважины в отдельный строке. Файл, при этом, должен иметь вид:
# 001
0.0000 0.0000 0.0000 32.0000
800.0000 0.0001 5.0396 -767.9826
1600.0000 7.3631 2.2807 -1567.8870
2400.0000 16.8932 -12.8464 -2367.6719
# 002
0.0000 0.0000 0.0000 32.0000
25.0000 0.0000 0.0164 7.0000
50.0000 0.0000 0.0818 -17.9999
75.0000 0.0000 0.1800 -42.9997
100.0000 0.0000 0.2618 -67.9995
# 003
0.0000 0.0000 0.0000 32.0000
2779.0000 0.0000 0.0000 -2747.0000

04.03.11
В диалог Калькулятор границ (вызывается из закладки Действия основного диалога окна работы с разрезом схемы корреляции в выпадающем списке Вставка/Редактирование/Стирание границ) внесены многочисленные добавления.
Зафиксированность границы обозначается %НомерГраницы. %НомерГраницы= 1, если граница зафиксирована, иначе = 0. Кровля интервала оцифровки обозначается TOP, подошва - BOTTOM. Неопределенными считаются границы, значение которых <=UNDEF.
Например, если мы хотим все границы #2, не равные границе #1, сделать равными границе #3, то можно задать Условие: #2!=#1 и Выражение: #2=#3
Если мы хотим снять фиксацию со всех границ #2, равных границе #1, то можно задать Условие: #2==#1 и Выражение: %2=0
Если мы хотим все неопределенные границы #1 сделать равными кровле интервала оцифровки, то можно задать Условие: #1<=UNDEF и Выражение: #1=TOP
Если мы хотим сделать неопределенными все границы с номером 1, выходящие за границы оцифровки, то Условие можно не задавать, тогда Выражение должно быть: %1=((#1<=TOP|#1>=BOTTOM)?0:%1)

01.03.11
В окне просмотра каротажа скважины в разделе меню Корректировка инклинометрии в пункте Сохранить инклинометрию для всех скважин в формате DIV в появляющемся диалоге добавлен флаг Выводить в один файл. При установке флага вся инклинометрия выводится в файл Total.div, расположенный в указанной в диалоге папке.

01.03.11
В закладке Действия основного диалога окна работы с разрезом схемы корреляции в выпадающем списке Вставка/Редактирование/Стирание границ добавился пункт Калькулятор границ. При выборе пункта появляется диалог калькулятора границ, позволяющий задать условие на скважину (выраженное через соотношение на границы), при выполнении которого можно выполнить заданное действие над границами схемы корреляции.

01.03.11
Теперь при построении карт по зафиксированным значениям значения карты в обычных скважинах становятся автоматически невидимыми. И наоборот, при построении карт по значениям в обычных скважинах значения карты в зафиксированных скважинах становятся автоматически невидимыми.

25.02.11
В закладке Границы основного диалога окна работы с разрезом схемы корреляции появился столбец Фиксации, в котором отмечается фиксированность границ текущей скважины.

25.02.11
В новом экспорте данных в IRAP в поле Соотношение на NULL можно задавать несколько соотношений, каждое из которых будет относиться к данной точке скважины только если точка принадлежит соответствующему коллектору. При этом, если точка не принадлежит ни одному из указанных коллекторов, то считается, что данное значение метода должно быть выведено как NULL-value.
Например, если для коллектора Col0 данный метод должен быть равен NULL-value при значении метода >100, а для коллектора Col1 данный метод должен быть равен NULL-value при значении метода >200, то можно задать следующее соотношение:
"Col0">100 "Col1">200

25.02.11
В окне просмотра каротажа скважины в разделе меню Корректировка инклинометрии в пункте Сохранить инклинометрию для всех скважин в формате DIV в появляющемся диалоге добавлена кнопка Просмотр. При ее нажатии можно сразу просмотреть получающийся файл с инклинометрией, соответствующий скважие, введенной в поле Имя скважины для тестирования, что полезно при подборе параметров для корректного определения севера.

24.02.11
В окне просмотра каротажа скважины в разделе меню Корректировка инклинометрии в пункте Сохранить инклинометрию для всех скважин в формате DIV в появляющемся диалоге добавлены поля:
Добавить угол к магн.скл.,
Умножить магн.скл на,
Имя скважины для тестирования.
В поле Умножить магн.скл на записывается коэффициент, на который умножается азимут после расчета. Коэффициент должен быть равен либо 1, либо -1.
В поле Добавить угол к магн.скл. записывается угол, который добавляется к азимуту при его расчете. Данное значение должно быть кратным 90.
Последние два поля служат для корректного определения направления севера. Азимут считается по формуле:
(atan2(DY,DX)*180/PI+Добав_угол_к_магн.скл.)*Умнож_магн.скл-Магнитное_склонение
Если требуется вывести инклинометрию только в одной или нескольких скважинах, то ее имя, или маску для имен скважин можно задать в поле Имя скважины для тестирования.

21.02.11
В окне с профилем нижняя линия прямоугольника области с изображениями скважин приобрела трехмерный вид. Теперь если перетащить вниз эту линию мышью, то окно профиля разделяется горизонтальной линией. В каждой части окна отображается один и тот же профиль, но профиль в каждой части окна можно независимо претаскивать мышью по вертикали.
Т.о. появилась возможность независимого отображения на одном окне с профилем далеко разнесенных пластов.
В каждом новом созданном подокне верхняя линия прямоугольника области с изображениями скважин имеет трехмерный вид. За нее можно перетаскивать соответствующую границу раздела подобластей. Если линию перетащить до аналогичной линии в верхней или нижней подобласти, то подобласть, которая перестала быть видимой уничтожается.

Версия 2.81.0

17.02.11
В меню дополнительно окна `Схемы корреляции' добавились пункты Экспорт схемы/Сохранить схему с компонентами в один файл и Импорт схемы/Импортировать из единого файла со всеми компонентами.
С помощью этих пунктов меню можно сохранить схему корреляции и все ее компоненты в единый файл, а потом загрузить ее из этого файла. Пункты полезны для переноса схемы корреляции вместе с ее компонентами из одного месторождения в другое без переноса всего месторождения.

17.02.11
В окне просмотра каротажа скважины в разделе меню Корректировка инклинометрии появился пункт Сохранить инклинометрию для всех скважин в формате DIV.

15.02.11
Скорректирован новый экспорт в IRAP при шаге вывода 0.1 и шаге переоцифровки каротажных данных 0.1. Теперь в каждом интервале коллектора подошва коллектора поднимается на 0.1, что более правильно согласуется с эффективными толщинами, получаемыми в IRAP.

08.02.11
Модифицирован tbt-формат исходных данных программы. Теперь в качестве строки с именами столбцов может выступать первая строка файла, в которой присутствуют имена столбцов KR и PD, либо ZK и ZP, при этом, символ # не обязан присутствовать в первой позиции строки.

08.02.11
В закладке Общие в диалоге задания глобальных параметров в выпадающем списке Цвета/толщина появился пункт Фиксированных границ пластов в схеме, задающий цвет и толщину на экране и на принтере фиксированных границ пластов в окне с разрезом схемы корреляции.

07.02.11
В диалоге Выход/фиксация, возникающем при выходе из окна работы с разрезом схемы корреляции, появилась кнопка Перестроить схему в последней скважине по абсолютным отметкам. Действие кнопки дублируется нажатием клавиши A в окне работы с разрезом схемы корреляции.
При нажатии на данную кнопку схема корреляции в последней скважине, на которую оссуществлялся клик мыши, перестраивается только по абсолютным отметкам без использования парных корреляций.
Т.о. если в месторождении нет парных корреляций, то при работе со скважиной, в которой еще нет фиксаций имеет смысл выставить первую и последнюю границы и далее нажать на клавишу A. После этого все границы в данной скважины должны выставиться более точно.

07.02.11
Исправлен метод перестройки схемы по абсолютным отметкам.

06.02.11
При импорте схемы корреляции из другой схемы и из таблицы в соответствующем диалоге задания параметров импорта флаг Достраивать схему заменен на флаг Достраивать схему по парным корреляциям/по абсолютным отметкам.
Данный флаг теперь имеет три состояния: если флаг черный, то, как и ранее, перестройка схемы производится с учетом парных корреляций. Если флаг серый, то перестройка производится только с учетом абсолютных отметок зафиксированных границ (используется метод обратных расстояний).

06.02.11
В диалоге Выход/фиксация, возникающем при выходе из окна работы с разрезом схемы корреляции, появилась кнопка
Выйти с перестройкой по абсолютным отметкам. Кнопка позволяет перестроить схему корреляции при отсутствии парных корреляций. При нажатии на кнопку границы схемы корреляции интерполируются по зафиксированным значениям методом обратных расcтояний.

06.02.11
При импорте схемы корреляции из таблицы при чтении текстового файла обеспечена замена запятых на точки для корректного ввода таблиц, полученных из Excel.

05.02.11
Исправлена очень серьезная ошибка, в результате которой неправильно отрисовывались границы пластов на профилях при использовании структурных карт для рисования профилей в случае ненулевых поправок на альтитуду и удлинение.

Версия 2.80.3

02.02.11
В диалоге создания разреза изо всех скважин появились кнопки Выделить прямоугольник и Выделить область (с помощью лассо).
После нажатия на эти кнопки диалог создания разреза закрывается, далее можно выделить мышью требуемую область, после чего опять появляется диалог создания разреза. При этом, в нем оказывается выделенным новый флаг использовать только скважины в выделенной области. Далее в создании разреза будут использоваться только скважины, попавшие в выделенную область.

02.02.11
Появилось автосохранение алиасов методов в архив алиасов. При каждом сохранении алиасов копия старого файла с алиасами копируется в папку `aliases', расположенную во временной папке месторождения. В имени сохраненного файла содержится дата и время его копирования.
Загрузить алиасы из архива можно с помощью кнопки `Загрузить алиасы из архива', расположенной в диалоге редактирования алиасов методов месторождения.

Версия 2.80.2

01.02.11
В окне работы с триангуляцией в дополнительном окне Информация (вызывается с помощью кнопки Информация из закладка Триангуляция основного диалога окна работы с триангуляцией) появилась информационная строка, в которой показывается количество ребер в трингуляции и средняя длина ребра.
В данном диалоге появилось меню Сохранить, с помощью пункта которого можно сохранить в файл среднюю арифметическую, среднюю медианную, минимальную и максимальную ошибку парной корреляции по каждой границе.

28.01.11
В окне работы с профилем в верхней части каждой скважины теперь могут показываться метки скважин. Управление их видимостью происходит с помощью соотвтествующего флага в закладке Установки основного диалога окна работы с профилем.

28.01.11
В окне работы с профилем при перетаскивании мышью отметки контакта при нажатой клавише CTRL теперь синхронно изменяется контакт для всех скважин разреза (т.е. становится равным выбранному контакту в данной скважине).

28.01.11
В диалоге ВНК (вызывается из основного диалога окна работы с триангуляцией из закладки Схема) в правом верхнем углу закладки появилась кнопка Информация. При нажатии на кнопку выдается краткая статистика по контактам всех скважин: для каждого контакта выдается его минимальное, максимальное и среднее значение.

28.01.11
В основном диалоге окна работы с профилем в закладке Контакты в правом верхнем углу закладки появилась кнопка Информация. При нажатии на кнопку выдается краткая статистика по контактам данного разреза: для каждого контакта выдается его минимальное, максимальное и среднее значение.

19.01.11
В формате инклинометрия za3 теперь при наличии альтитуды и полном отсутствии полноценных строк с глубиной, углом и азимутом инклинометрия задается только по альтитуде.

18.01.11
В диалоге оцифровки кривых появилась кнопка утичтожения сохраненной в списке кривой. Если на данную кнопку нажать при нажатой клавише CNTRL, то уничтожаются все кривые из списка.

12.01.11
В формате исходных данных tbt стал допустимым следующий формат первой строки файла:
ZK ZP ...

Версия 2.80.1

08.01.11
В диалоге сохранения координат пластопересечений (из дополнительного окна Схемы) появилась кнопка Сохранить в текстовый файл, позволяющая выбрать имя текстового файла и сохранить туда координаты пластопересечений в обычном табличном виде.

08.01.11
Добавлены некоторые функции в диалог Координатные преобразования.
В частности, в нем появилось поле найти, в котором через пробел можно задать имена нескольких скважин, после чего найденные скважины на экране будут соединены ломаной линией. Если в поле задать имя только одной скважины, то она центрируется в поле вывода плана расположения скважин.
Кнопки +, -, * продублированы соответствующими серыми клавишами.

25.12.10
Изменен вид заголовка в окне разрезов схемы корреляции/профилей. Теперь показывается не более друх имен скважин в части разреза до и после
видимой части разреза. Для каждой из этих частей показывается имя первой скважины, количество пропускаемых скважин и имя последней скважины.
Т.о. заголовок стал иметь вид:
Имя_первой_невидимой_скв,...{К-во_пропускаемых скв.}... Имя_последней_невидимой_скв[имена_видимых_скв] Имя_первой_невидимой_скв,...{К-во_пропускаемых скв.}...Имя_последней_невидимой_скв

23.12.10
В диалоге задания глобальных параметров в закладке `Общие' в выпадающем списке цветов/толщин появились пункты
- Первой сверху линии контакта в профиле
- Второй сверху линии контакта в профиле
позволяющие задавать цвет и толщину линий контактов на профилях.
Соответственно, соответствующие поля пропали в закладке `Схемы'.
Также в этом списке цвет и толщина границ пластов в схеме и на профилях теперь задаются пунктами списка
- Границ пластов в схеме
- Границ пластов в профиле
Ранее вместо каждого из этих пунктов присутствовали два пункта, поотдельности задающие параметры для экрана и для принтера.

11.12.10
В качетсве подложки карт теперь кроме EMF-файлов можно использовать JPG- и BMP-файлы.

Версия 2.80.0

10.12.10
В закладке Вставка/редактирование/стирание границ из закладки Действия основного диалога окна работы с разрезом схемы корреляции появились пункты
- Запомнить границы в скважине (дублируется комбинацией клавиш Cntrl+Shift+C);
- Вставить запомненные границы в скважину (дублируется комбинацией клавиш Cntrl+Shift+V).
После выбора первого пункта меню следует выбрать мышью область каротажа скважины, границы которой будут запомнены программой.
После выбора второго пункта следует выбрать область каротажа скважины, в которую запомненные границы будут вставлены. При этом копируется позиция курсора, относительно границ. Т.е. вставляемые границы будут расположены относительно курсора мыши так же, как и при запоминании границ. Т.о. при запоминании границ удобно кликать на некоторую реперную границу, а при вставке границ можно выбирать аналогичное пластопересечение на скважине, на которую границы вставляются. Пока кнопка мыши не отпущена вставляемые границы будут перемещаться вместе с перемещением курсора мыщи.
Если при вставке границ нажата клавиша Cntrl, то границы копируются на те же абсолютные отметки, что и в исходной скважине.

02.12.10
В закладке Доп.методы закладки Поля основного диалога окна работы с разрезом схемы корреляции появилась кнопка В файл, позволяющая сохранить значения выбранного дополнительного метода в файл. Каждая строка полученного файла будет содержать через пробел имя скважины, номер границы, под которой задается значение, и, собственно, значение дополнительного метода. При этом выводится запрос на выбор метки для случая, если требуется вывести значения только на помеченных скважинах.
Данные, выгруженные с помощью вышеописанной процедуры можно загрузить в виде дополнительного метода с помощью кнопки Из файла. При этом, если имя вводимого метода уже существует, можно задать метку для импорта данных только на части скважин.

29.11.10
Появилась возможность масштабирования кривых на разрезе схемы корреляции по значениям кривых, видимых на экране. Для этого при нажатии на кнопку масштабирования на экране следует держать нажатой клавишу модификатор Alt.
Т.о. Alt+клик на кнопку масштабирования (в левой части окна) масштабирует значения кривых в данной скважине по видимым на экране значениям.
Cntr+Alt+клик на кнопку масштабирования масштабирует значения кривых во всех скважинах разреза по видимым на экране значениям.

27.11.10
Внесены исправления в библиотеку, обеспечивающую понимание ZAK-подобных форматов файлов. В частности, значения азимута -999, -999.25, -9999, -9999.25 теперь считаются неопределенными, независимо от явно объявленного неопределенного значения.
В тесты форматов исходных файлов (TestFormats) добавлено месторождение (ZAKd), в котором в ZAK-файлах хранятся различные варианты ZA*-форматов. Обеспечено понимание всех этих форматов.

26.11.10
Действия, производимые с помощью выпадающего списка Корректировка соседних границ из закладки Авто основного диалога окна работы с разрезом схемы корреляции, продублированы сочетаниями клавишь:

Cntrl+Shift+Down | = отключить автоматическую корректировку соседних границ;
Cntrl+Shift+Left | = автоматически корректировать соседние слева границы;
Cntrl+Shift+Right | = автоматически корректировать соседние справа границы;
Cntrl+Shift+Up | = автоматически корректировать соседние границы с двух сторон.

25.11.10
Появилась возможность делать полупрозрачными дополнительные окна и многие диалоги программы.
Для диалога с сообщениями выбирать уровень полупрозрачности можно с помощью ползунка, расположенного в верхней части диалога.
Для всех остальных диалогов и дополнительных окон программы уровень прозрачности задается из закладки Окна диалога задания глобальных параметров программы.

25.11.10
В диалоге задания глобальных параметров часть управляющих конструкций перенесена в новую закладку Окна. В этой закладке теперь будут располагаться конструкции, с помощью которых задаются параметры, отвечающие за отображение окон.

Версия 2.79.0

23.11.10
Наведен порядок с импортом заливки и контактов при импорте схемы (как через дополнительное окно Схемы, так и через диалог Импорт/экспорт) и контактов (через диалог Импорт/экспорт).

23.11.10
Разрешен конфликт, происходящий в случае, когда карта строится по формуле и, при этом, все сетки исходных карт совпадают, но сетка исходных карт не совпадает с глобальной сеткой. В этом случае теперь выводится соответствующее сообщение с предложением заменить глобальную сетку по сетке исходных карт.
В случае согласия пользователя построение карты продолжается, иначе - нет.

22.11.10
В окне работы с разрезами схемы корреляции для управления видимостью дополнительных методов теперь можно использовать все стандартные клики мыши вместе с клавишей Alt. Т.е. Alt+правый клик мыши делает видимыми/невидимыми ВСЕ методы (включая дополнительные). Alt+левый клик мыши меняет видимость метода, на который осуществляется клик (можно кликать на кривую или на имя метода).

22.11.10
В окне работы с разрезами схемы корреляции под строкой с именами методов (в верхеней части окна) теперь отображается строка с именами дополнительных методов.
При перемещении курсора мыши теперь отслеживается ближайщая кривая среди обычных и дополнительных методов, значение которой отображается в верхеней части окна разреза.

19.11.10
В основном диалоге работы с разрезами схемы корреляции в закладке Методы заработала кнопка Загрузить. Теперь методы из списка данной закладки, помеченные в столбце Загрузить, при нажатии на данную кнопку загружаются в разрез и становятся доступными для просмотра. Видимостью загруженных методов можно управлять с помощью флагов из столбца Видимость из вышеописанной таблицы.
Т.о. появилась возможность просмотра методов, которые при создании месторождения не были введены в программу.

Версия 2.78.0

18.11.10
В большинстве диалогов появилась возможность перетаскивания диалога за любую точку диалога (требуется, если диалог не поместился на экране).

17.11.10
В основном диалоге работы с разрезами схемы корреляции появилась дополнительная закладка Методы. В закладке присутствует список всех методов, которые присутствуют в исходных данных месторождения для данной скважины. Методы, которые не вводятся заключены в квадратные скобки. Справа от имен методов присутствует знак +/-, указывающий задан ли данный метод в точке правого клика мыши (это верно, в том числе, для методов, которые не введены в программу).
Если выбрать мышью метод и нажать на нопку Свойства, то появится диалог в котором для данного метода указаны интервалы его оцифровки с именами файлов, в которых задан метод.

16.11.10
В разрезе в диалоге свойств границ (вызывается по правому клику на границе схемы корреляции) появился флаг
передвигать только границу с этим номером (отметить=правый клик).
При установке флага граница с данным номером на разрезе помечается синим цветом, после чего становится возможным перенос мышью только данной границы. Т.е. при попытке переноса мышью любой границы зацепляется только граница с выбранным номером. При этом установки из основного диалога работы с данным окном Авто/Корерктировки соседних границ/... работают корректно.
Правый клик на окне с разрезом отменяет данный режим работы.
Указанный флаг помечается черным цветом, если данный режим установлен для данной границы. Флаг помечается серым цветом, если данный режим установлен для границы с другим номером. Флаг не установлен, если данный режим не установлен.
Данный режим работы удобен в ситуации, когда в одной скважине присутствует много близко расположенных границ и, при этом, требуется отделить и перенести часть границ.

15.11.10
В подразделе Работа с las-файлами раздела меню Дополнительные функции главного диалога программы появился пункт Вставить имена методов над столбцами с данными.
При выборе пункта меню вызвается диалог, позволяющий для всех LAS-файлов из данной папки и ее подпапок в строке, задающей секцию с каротажными данными, над каждым столбцом с данными написать имя соответствующего метода.

14.11.10
В диалоге оцифровки каротажа теперь поддерживаются форматы изображений: JPEG, BMP, EMF.

13.11.10
Раздел меню карт
Значения/Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивные значения вдоль линии (с пометкой начала/конца)
теперь позволяет вставлять фиктивные скважины с заданием формулы в каждой вставляемой скважине. В формуле можно использовать значение текущей карты, обозначаемое v.
Т.о., например, задав в поле значения скважины v+10, мы получим фиктивные скважины, которые имеют значение на 10 больше значений текущей карты. Данный подход можно использовать для создания разломов (с последующим переносом части карты с одной стороны от линии разлома в результирующую карту).

12.11.10
Раздел меню карт
Значения/Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивные скважины с одинаковой величиной
заменен на
Значения/Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивные скважины с одинаковой величиной (или по формуле)
В формуле можно использовать значение текущей карты, обозначаемое v.
Т.о. теперь можно легко вставлять фиктивные скважины со значениями, зависящими заданным образом от значений текущей карты в точках скважин.

12.11.10
Раздел меню карт
Значения/Модификация скважин/Задать значения в скважинах по значениям карты изменен таким образом, что теперь пункты этого раздела учитывают выделение скважин с помощью лассо. Т.е. если присутствует выделение скважин (обычных или фиктивных) с помощью лассо, то соответствующая операция будет производиться только для скважин из области лассо. Если выделения нет, то, как и ранее, операция производится над всеми скважинами.

Версия 2.77.0

11.11.10
В диалоге оцифровки каротажа появилась возможность работы с каротажом, заданным в нескольких масштабах. Для каждого из масштабов надо выбрать кнопку под надписью Интервалы знач.метода: и далее с помощью кнопок V0 и V1 следует задать соответствующие опорные значения метода для данного масштаба. Предусмотрено три различных кнопки для масштабов.
Для работы в каждом из масштабов следует либо нажать на соответствующую кнопку, либо нажать на соответствующую цифру с номером кнопки. Опорные значения автоматически записываются непосредственно на самих кнопках масштаба.

11.11.10
В диалоге оцифровки каротажа появилась возможность оцифровки каротажа как с вертикальной осью глубины, так и с горизонтальной. Смена режимов производится с помощью соответствующих кнопок.

11.11.10
В диалоге оцифровки каротажа появилась возможность оцифровки нескольких кривых и сохранения их в один файл. После оцифровки кривой следует нажать на кнопку Добавть кривую, после чего она перенесется в список оцифрованных кривых.
Имена кривых в списке записываются с флагами, отвечающими за показ оцифрованных кривых на экране.
Сохранить все созданные кривые в файл можно с помошью кнопки `Сохранить в файл'.

09.11.10
Получил дальнейшее развитие диалог оцифровки каротажа. В частности, появилась возможность автоматической оцифровки кривых. Для этого надо кликнуть мышью на начальную точку кривой, а затем CNTRL+кликнуть на конечную точку кривой. При нажатой клавише CNTRL при передвижении мыши автоматически рисуется отслеживаемая линия от предыдущей точки нажатия мыши, до текущего положения курсора. Линия переносится в оцифровку только при нажатии на кнопку мыши.
Появилась возможность перемещать изображение и менять масштаб изображения с помощью колесика мыши. Кручение колесика меняет масштаб. CTRNL+кручение колесика перемещает изображение горизонтально. ALT+кручение колесика перемещает изображение вертикально.

08.11.10
В подразделе Работа с las-файлами раздела меню Дополнительные функции главного диалога программы появился пункт Оцифровать каротажную кривую.
Пункт меню вызывает диалог оцифровки каротажного материала. В открывшемся диалоге следует с помощью кнопки Создать ввести EMF-файл с изображением каротажных кривых (глубина должна изменяться по вертикали), привязать глубины и значения метода с помощью задания соответствующих точек привязки (с помощью кнопок H0, H1, V0, V1), после чего можно прокликать точки выбранной каротажной кривой (после нажатия на кнопку Задать кривую).
Кнопка `Сохранить' позволяет сохранить полученную кривую в виде LAS-файла.
Менять масштаб изображения можно с помощью клавиш Gray+, Gray-, Gray*, или с помощью соответствющих кнопок диалога. Изображение можно перетаскивать мышью.

02.11.10
При выходе из разреза с переносом границ схемы в парные корреляции стала корректно работать комбинация флагов перекоррелировать и только данный разрез. При их установке в парные корреляции переносятся только связи из данного разреза и перекоррелируются также только ребра, по которым набран разрез.

02.11.10
В диалоге построения разреза изо всех скважин появился флаг по ребрам. При выборе этого флага разрез строится по ребрам триангуляции.
В данном диалоге в группе Направление набора появилась дополнительная радио-кнопка кратчайший путь. При ее выборе строится разрез с кратчайшим расстоянием из разрезов по различным направлениям.

29.10.10
Появилась возможность при исправлении методов восстанавливать значения методов в пропущенных интервалах.
Есть два варианта:
1) задаем руками значения в интервалах:
- в окне просмотра каротажа выбираем пункт меню Корректировка методов
- в списке методов выбираем требуемый метод
- В диалоге нажимаем на кнопку Выделить интервал глубин
- выбираем в окне левый и правый концы интервала, где надо задать какое-то значение, после чего в поле Выражение появится выбранный интервал
- В поле Выражение после интервала пишем требуемое значение в данном интервале
- Нажимаем на кнопку Перенести в основное выражение
- Нажимаем Применить
2) просим проинтерполировать поверх NULL-value:
- в окне просмотра каротажа выбираем пункт меню Корректировка методов
- в списке методов выбираем требуемый метод
- В диалоге нажимаем на кнопку Выделить интервал глубин
- выбираем в окне левый и правый концы интервала, где надо убрать NULL-value, после чего в поле Выражение появится выбранный интервал
- В поле Выражение после интервала пишем символ w
- Нажимаем на кнопку Перенести в основное выражение
- Нажимаем Применить

27.10.10
В меню дополнительного окна `Метки' пункты меню
Пометить скважины с инклинометрией
Пометить скважины без инклинометрии
заменены на пункты
Пометить скважины с инклинометрией и каротажом
Пометить скважины без инклинометрии или каротажа
Данная замена пунктов меню (и соответствующей реакции на их выбор) произведена в связи с тем, что наличие инклинометрии без каротажа не несет никакого смысла.

23.10.10
В раздел меню главного окна программы Дополнительно добавлен пункт Калькулятор. Пункт меню вызывает калькулятор, аналогичный калькулятору для карт. Глобальные константы для этого калькулятора определяются независимо от глобальных констант калькулятора для карт.

22.10.10
Ко всем полям с именами файлов во всех диалогах дабавлена кнопка, позволяющая посмотреть на список последних использованных в данном поле имен файлов. При выборе соответствующего имени из списка имя помещается в соответствующее поле имени файла.

Версия 2.76.0

16.10.10
Появилась фозможность задавать маски имен las-файлов, которые при вводе будут иметь приоритет. Т.е. если имя файла удовлетворяет маске, то каротажные данные берутся только из этого файла; в тех точках, где каротажные данные в этом файле не определены или не заданы, данные берутся из других файлов.
Маска задается в диалоге Plugins (вызывается из главного окна программы из раздела меню Создать с помощью пункта меню Plugins) Например, маска может иметь вид:
*_u|*_i|*_ui|*_u_1|*_u_2|*_i_1|*_i_2|*_u_500|*_u_200
В этом случае все файлы, имена которых заканчиваются на _u, _i, _ui и т.д. будут приоритетными над всеми остальными файлами.

13.10.10
В закладке Общие диалога задания глобальных параметров появился флаг Режим совместимости с Vista/Windows7.

08.10.10
В очередной раз существенно переделан алгоритм упорядочивания границ (в случае, если их номера перепутаны). Вроде, работает.

06.10.10
В серии za*-форматов инклинометрии появился новый тип формата za5, в котором задаются альтитуда, глубина, вертикальная глубина, смещения по X и Y.
Новый формат вводится с помощью библиотеки zak.dll.
В стандартный набор форматов добавлен формат za5, в котором (по аналогии с zak-форматом) должны присутствовать столбцы с именами DEPT, XK, YK, TVD, и формат z12, в котором глубина должна задаваться в первом столбце, смещения по X и Y - в третьем и четвертом, вертикальная глубина - во втором.
Форматы za5 и z12 описываются файлами za4.dsc и z12.dsc в папке программы ..\wlas\plugins\InputInc\.
Соответствующие добавления внесены в тест форматов TestFormats.

Версия 2.75.0

06.10.10
В разделе меню главного окна программы Дополнительные функции появился пункт Разложить файл с каротажом в las-файлы. С помощью пункта меню можно разложить картажные данные из единого файла по las-файлам.
Единый файл должен выглядеть примерно следующим образом:
WELL. 315
CURVE. LITHOLOGY
CURVE. SATURATION
CURVE. PERMEABILITY
CURVE. POROSITY
CURVE. REL_PAR_SP
CURVE. R
CURVE. KNG
# MD LITHOLOGY SATURATION PERMEABILITY POROSITY REL_PAR_SP R KNG
2499.6 341 247820 7.4 .187 .49 5.1 -999.25
2499.8 341 247820 7.4 .187 .49 5.1 -999.25
2500 341 247820 7.4 .187 .49 5.1 -999.25
2500.2 341 247820 7.4 .187 .49 5.1 -999.25
2500.4 341 247820 7.4 .187 .49 5.1 -999.25
2500.6 341 247820 7.4 .187 .49 5.1 -999.25
2500.8 341 247820 7.4 .187 .49 5.1 -999.25
В диалоге можно задать имена полей, после которых задаются имена скважин, имена кривых, комментарии. Также в диалоге задаются имя входного файла, имя общей папки с выходными данными и префикс, который дописывается перед именем каждого las-файла.
Имя каждого las-файла состоит из заданного префикса, имени скважины, первого имени кривой из данного файла и порядкового имени файла в данной папке.

05.10.10
Появилась возможность строить среднее значение метода по коллектору в пласте, нормированное на минимум/максимум метода между заданными границами. Для этого при построении соответствующей карты в диалоге задания параметров картопостроения появились поля Нормировать между границами.

04.10.10
Внесена очередная правка в алгоритм построения профиля вдоль карт.

03.10.10
В разделе меню главного окна программы Дополнительные функции появился пункт Получить общее описание скважин. С помощью пункта меню вызывается диалог, позволяющий получить файл со следующей информацией для каждой скважины месторождения:
- имя скважины
- список имен скважин, заданных в las-файлах папки скважины
- список имен площадей, заданных в las-файлах папки скважины
- наличие каротажа
- наличие инклинометрии
Фактически, использование данного диалога строго необходимо перед началом работы с каждым месторождением, т.к. данная статистика позволяет сразу отфильтровать случайно попавшие las-файлы в папки скважин месторождения.

02.10.10
В меню диалога меток раздел Пометить скважины по различным свойствам скважин заменен на два раздела:
Пометить скважины с наличием различных свойств и
Пометить скважины с отсутствием различных свойств
Содержимое первого нового раздела повторяет содержимое старого раздела, а второй раздел позволяет пометить скважины, которые пункты первого раздела оставляли непомеченными.

02.10.10
Написан диалог, позволяющий извлекать инклинометрию из LAS-файлов при отсутствии инклинометрии в понимаемом формате.
Диалог вызывается с помощью пункта меню Выделить инклинометрию из LAS-файлов и сохранить в отдельные файлы из раздела меню главного окна программы Дополнительные функции.
В диалоге следует задать имя файла в ls2-формате, из которого будут извлекаться имена папок с папками скважин, которые следует обработать.
Инклинометрия берется из раздела, задаваемого словом, заданным в поле Имя раздела в las-файле с инклинометрией данного диалога.
Из строк инклинометрии, задаваемых в разделе las-файла с инклинометрией, берутся поля с номерами, задаваемыми в данном диалоге. Данные поля сохраняются в tk2-формате в папке со скважиной (файлы данного формата состоят из строк, имеющих по четыре поля, разделенные пробелами: глубина, смещение по X, смещение по Y, абсолютная отметка).
Информация о созданных файлах инклинометрии и о папках, в которых инклинометрию не удалось создать, выодится в соответствующие списки данного диалога и в файлы, имена которых сообщаются в соответствующих полях диалога.

30.09.10
В формате lst-файла ls2 и ls3 появилось поле name_prefix.
После установки значения этого поля ко всем именам скважин добавляется префикс с имененем, заданным в этом поле.

29.09.10
Флаг при вводе всего заново искать данные во всех подпапках перенесен из закладки общие диалога задания глобальных параметров в диалог Plugins в закладку Каротажные данные. Теперь он имеет имя при вводе всего заново искать каротажные данные во всех подпапках. В диалоге Plugins в закладке Инклинометрия появлися флаг при вводе всего заново искать инклинометрию во всех подпапках. По умолчанию первый флаг установлен, а второй - нет.

28.09.10
Появилась возможность удобного редактирования глобальных коллекторов.
Интервал коллектора можно задать с помощью CNTRL+кликов на начало и конец интервала коллектора в поле литологической колоники по ГИС (при показе в ней глобального коллектора).
Стереть интервал коллектора можно с помощью SHIFT+кликов на начало и конец интервала коллектора в поле коллектора.
Режим редактирования работает при установленном флаге разрешить редактирование коллектора в закладке Поля основного диалога работы с разрезом схемы корреляции (флаг виден только при установленном сером флаге литологическая колонка по ГИС).
Параллельно в диалоге задания свойств коллектора появился флаг запретить пересчет глобального коллектора для обеспечения неизменения глобального коллектора в случае его ручного задания.

Версия 2.74.0

27.09.10
27.09.10
Появилась возможность построения карты среднего значения доп.методов в пласте в скважинах с помощью обычного диалога картопостроения. Если доп.метод в скважине в соответствующем пласте не определен, то его значение считается равным 0. Используется для построения областей с ненулевыми значениями доп.метода. При этом, если значения доп. метода равны либо 1 либо 0, то имеет смысл задавать параметры изолиний следующим образом: количество градаций=2, шаг значений изолний=0.5.

27.09.10
Появилась возможность загрузки значений дополнительных методов из файла в виде таблицы, в первой строке которой номера границ, а в первом столбце указаны имена скважин. Загрузка осуществляется с помощью кнопки из файла из закладки Дополнительные методы, содержащейся в закладке Поля основного диалога работы с разрезом схемы корреляции.

26.09.10
В программе появилось новое понятие дополнительных методов (понятие не совсем точное, поэтому в последствии его наименование, возможно, изменится). Под дополнительным методом подразумеваются значения, имеющие общее имя, привязанные в каждой скважине к пластам схемы корреляции. Т.е. каждый дополнительный метод задается для определенной схемы корреляции, имеет свое имя и значения каждого дополнительного метода задаются в каждой скважине в интервале между соседними границами схемы корреляции. При этом, изначально все значения неопределены.
Т.о. дополнительный метод можно считать свойством пластов схемы корреляции в отдельных скважинах.
Создавать и модифицировать дополнительные методы можно из закладки Дополнительные методы, содержащейся в закладке Поля основного диалога работы с разрезом схемы корреляции. Здесь можно с помощью соответствующих кнопок создавать и уничтожать новые доп.методы.
В закладке присутствует список существующих доп.методов данной схемы корреляции с флагами, отвечающими за видимость доп.методов в соответствующих полях на разрезе. Видимость всех полей можно задавать с помощью флага дополнительные методы из закладки Поля основного диалога работы с разрезом схемы корреляции. Для задания доп.методов следует нажать кнопку Отметить закладки Дополнительные методы. После этого клик мыши на соответствующее поле в окне разреза устанавливает значение доп.метода, заданное в поле текущее значение, а CNTRL+клик мыши устанавливает значение доп.метода, заданное в поле текущее значение для CNTRL. Действие дублируется нажатием клавиши M в окне разреза схемы корреляции.
Кнопка Удалить значение служит для уничтожения значения доп.метода в выбранном пласте выбранной скважины. Действие дублируется нажатием CNTRL+M в окне разреза схемы корреляции.
Значения нового метода можно задать из файла с помощью соовтетствующей кнопки данной закладки. Каждая строка файла должна иметь вид
Имя_Скважины Номер_границы_кровли_пласта Значение
Для вывода статитстики по значениям дополнительных методов в диалоге сохранения статистики коллекторов в списке сохраняемых параметров появился пункт среднее значение методов в пласте. Имена доп.методов выводятся вместе с именами обычных методов в списке методов в данном диалоге. Т.о. вывести среднее значение доп.метода в выбранном пласте можно с помощью выбора имени доп.метода из списка методов и выбора пункта среднее значение методов в пласте в списке сохраняемых значений. Отметим, что данное знчение корректно сохраняется также для обычных методов.

Версия 2.73.0

22.09.10
Существенно доделан диалог получения координат скважин по заданным координатам скважин в исходной и конечной системе кооррдинат.
Появилась возможность поиска как афинного преобразования (как было ранее), так и ортогонального. Т.е. ранее преобразование допускало растяжение, теперь же можно разрешать или запрещать растяжения при преобразовании.
Появилась возможность поиска скважин, расстояние между которыми в исходной системе координат и конечной системе координат совпадают. Такие скважины образуют группу. Есть возможность поиска различных групп скважин, обладающих этим свойством. Преобразование можно строить с использованием только заданной группы скважин.

Версия 2.72.1

17.09.10
Появилась возможность полуавтоматической оцифровки карт: если под картой отображается подложка, на которой изолинии нарисованы черным цветом, то при отрисовке линии CTRL+клик соединяет точку предыдущего клика с текущей вдоль нарисованной на подложке линии.
Т.о. если на подложке четко прослеживается черная линия, то нарисовать линию поверх нее можно нажав CNTRL и кликнув мышью на начало и на конец линии. Если на нарисованной линии присутствуют разрывы (например, на месте подписей), то с помощью CTRL+кликов можно отслеживать непрерывные куски линий, а на пропущенных местах линию можно прокликивать по обычному, как и ранее.

09.09.10
Полностью переписан диалог вывода сообщений.
Функционально диалог почти не изменился.
Новые сообщения теперь записываются в верхнюю часть списка сообщений, а не в нижнюю, как было ранее.
Диалог теперь открывается на том же месте, на котором он был закрыт.
В нижней правой части диалога появились четыре небольших кнопки с треугольными стрелками, позволяющими переместить диалог в соответствующие углы экрана.

Версия 2.72.0

09.09.10
Существенно исправлен inc-формат инклинометрии.

Версия 2.71.0

06.09.10
Исправлено и изменено сохранение и восстановление схем в архив/из архива. Теперь схема в текстовом виде сохраняется в архив каждый час (ранее было - раз в день). Напомним, что восстановить схему из архива в случае изменения инклинометрии можно только из текстового архива (в имени бинарного архива содержатся минуты сохранения, а в имени текстового архива минуты не содержатся).
В бинарном формате теперь в архив также сохраняются имена скважин. Т.о. если изменен набор скважин, но не изменена инклинометрия, то схему можно восстановить как из текстового, так и из бинарного архива.

03.09.10
Появилась возможность замены схемы корреляции на заданных границах и в заданных скважинах на другую схему корреляции. Ранее ограничивать множество изменяемых скважин было невозможно. Для этого в диалоге Схема корреляции при нажатии на кнопку Заменить в текущей теперь появляется диалог, в котором можно задать соответствия между границами новой и импортируемой схем корреляции и метку скважин, на которых должна произойти замена.

02.09.10
В меню дополнительного окна Карты в разделе С выделением появился пункт Выделить область с помощью лассо. С помощью пункта меню можно выделить область, которую можно далее использовать для различных целей (копирования фиктивных скважин, удаления фиктивных скважин, выделения линий и т.д.).

30.08.10
В разделе меню карт Значения появился пункт меню Уничтожить фиктивные скважины/Уничтожить фикт.скважины в области. С помощью пункта меню можно нарисовать мышью область и уничтожить все фиктивные скважины в данной области.

30.08.10
В разделе меню карт С выделением пункт меню Выделить линии попавшие в прямоугольник заменился на подменю с пунктами:
Выделить линии частично попадающие в прямоугольник
Выделить линии полностью попадающие в прямоугольник
Выделить линии частично попадающие в область
Выделить линии полностью попадающие в область
Первый пункт меню аналогичен старому пункту. С помощью нового можно выделить линии, полностью попавшие в выделяемый прямоугольник.
С помощью следующих пунктов меню можно нарисовать мышью область и выделить линии, частично/полностью попавшие в полученную область.

27.08.10
В окне работы с триангуляцией появилось новое дополнительное окно Группы карт. В одной записи дополнительного окна Группы карт сохраняется текущий набор открытых карт. Двойной клик на строку списка окна загружает карты из данной группы карт. Сохранить группу карт можно через меню дополнительного окна, вызываемого правым кликом мыши на окне.
Группы карт сохраняют работоспособность при копировании месторождения в другую папку, если карты из группы лежат в папке, в которой расположено месторождение, или внутри самого месторождения (т.е. используются относительные пути при загрузке файлов).
В меню дополнительного окна продублированы все функции работы с 3D-моделью речек.

Версия 2.70.0

26.08.10
При векторизации карт с требованием сохранить линии, определяемые пользователем, теперь проверяется не совпадают ли некоторые созданные изолинии с линиями, определяемыми пользователем в исходной карте. В случае найденных совпадений созданные изолинии не заносятся в карту. Т.о. частично обеспечивается отсутствие двойных линий на карте.
Аналогичная проверка производится при загрузке карт с диска. В этом случае при обнаружении двойных линий выводится сообщение об удалении двойных линий.

Версия 2.69.0

25.08.10
В меню отдельной карты появился пункт
Показывать/Показывать подписи к скважинам только на помеченных скважинах с именами.
Пункт меню позволяет показать подписи к скважинам только на тех скважинах, для которых выведено имя скважины и которые помечены соответствующей меткой.

24.08.10
В диалоге работы с областями при выборе пункта меню Авто/Вносить незначительные возмущения в координаты точек кривых теперь появилась возможность задать коэффициент, на который умножаются вносимые в координаты возмущения. Ранее этот коэффициент был равным 1. Уменьшение коэффициента пропорционально уменьшает вносимые возмущения.

23.08.10
Внесены изменения в диалог задания алиасов методов (диалог Имена методов).
В списке имен методов справа от имен методов появилась колонка 0=NULL. При двойном клике в этой колонке справа от имени метода появляется знак +. Далее при вводе всего заново в данном методе нулевое значение будет интерпретироваться как неопределенное значение.

23.08.10
Теперь при загрузке каротажных данных месторождения загружаются имена LAS-файлов, в которых содержатся исходные каротажные данные, и интервалы задания каротажных кривых во всех исходных LAS-файлах. Эту информацию (имена LAS-файлов и интервалы оцифровки данных в исходных файлах) можно просмотреть в диалоге просмотра каротажа отдельных скважин и в окне просмотра разреза схемы корреляции.
Для этого с соответствующих окнах надо установить флаги с основных диалогах
Показывать интервалы оцифровки в файлах и
Показывать/интервалы оцифровки в файлах

23.08.10
Появилась возможность выделения линий на картах с выбранными свойствами. Для этого надо открыть диалог задания свойств линии с требуемыми свойствами, выбрать флаги Использовать... около требуемых свойств и выбрать пункт меню диалога Меню/Пометить все кривые с выделенными свойствами.
Для установки требуемых флагов Использовать... можно сначала выбрать пункт меню Не использовать ничего, а затем уже установить требуемые флаги Использовать....

21.08.10
В закладке Графика основного диалога окна работы с профилями появилась группа управляющих конструкция Изображение модели речек. С помощью соответствующей кнопки из этой группы можно подгрузить модель речек в профиль для пока.
С помощью соответствующего флага можно либо показывать все речки желтым цветом, либо показывать цвета в соответствии с цветами насыщенных коллекторов (с учетом контакта). В последнем случае речки показываются только в границах пластов.

21.08.10
В закладке Контакты основного диалога окна работы с профилями появились флаги подавить отображение коллектора между скважинами и подавить отображение коллектора в скважинах, позволяющие подавить показ коллектора в окне.

12.08.10
В диалоге сохранения статистики коллекторов флаги для всех пластов и для всех именованных пластов в один файл заменены на выпадающий список Для группы пластов. В списке можно выбрать следующие поля:
- -----
- для всех пластов
- для всех именов. пластов в один файл без добав.столбцов
- для всех пластов в один файл без добав.столбцов
- для всех именов. пластов в один файл c добав.столбцов
- для всех пластов в один файл c добав.столбцов
Выбор первого пункта списка приводит к выводу данных в указанном в соотв. полях пласте.
Второй пункт списка дает возможность вывести выбранные данные во всех пластах между указанными границами по одному файлу для каждого пласта. Т.о. если в полях между границами будут указаны границы 1 и 5, то будет создано четыре файла для пластов 1-2, 2-3, 3-4, 4-5.
Остальные пункты меню дают возможность вывести данные по указанной группе пластов в один файл или в буфер обмена. В зависимости от выбранного пункта меню данные по пластам подклеиваются к каждой скважине снизу (без добавления столбцов) или подклеиваются к таблице справа (с добавлением столбцов). Если данные выводятся для всех именованных пластов, то значения полей между границами игнорируются. Если данные выводятся для всех пластов, то берутся все пласты между границами, указанными в полях между границами.

10.08.10
В основных диалогах окна работы с разрезом схемы корреляции и с профилем появилось меню с пунктами Выход/перестройка схемы и Фиксации.
Меню содержат пункты, дублирующие кнопки из диалога, появляющегося в ответ на нажатие на кнопку Выход/фиксация.
Меню Выход/перестройка схемы содержит пункты
- Выйти с дополнением схемы по парным корреляциям
- Выйти с дополнением схемы вдоль схемы
- Выйти с переносом схемы в парные корреляции
- Выйти с перестройкой схемы
- Выйти с перестройкой схемы (W)
- Перестроить схему
- Перестроить схему (W)
Меню Фиксации содержит пункты
- Зафиксировать последнюю границу
- Зафиксировать границы на измененных скважинах
- Зафиксировать границы на всех выбранных скважинах
- Зафиксировать все границы на всех скважинах

10.08.10
Создан новый формат инклинометрии. Файл в этом формате должен размещаться в папке с каротажными данными соответствующей скважины. Файл должен иметь расширение ink. Т.о. теперь ink-файлы могут быть в двух форматах. Один из них поддерживался ранее, второй появился сейчас.
В файле после заголовка в каждой строке задаются глубины, полярный угол и магнитный азимут. Заголовок начинается со строки $ и заканчивается строкой $.
В первой строке данных (после заголовка) задается четыре числа.
Первое из чисел - значение магнитного склонения, последнее - альтитуда.
Далее следуют строки, содержащие глубину, полярный угол и магнитный азимут.
Файл имеет вид:
$
************
****
ТБГ
СГГ
**.**.****
************
***
300.00 199.52 40.00
548.60 1291.00 0.00 0.00
**********
PK1 1288.20
HKOL 1291.00
ZABOJ 1333.20
$
22.72 0.00 0.00 67.58
700.00 0.46 0.00
720.00 1.87 0.00
740.00 6.71 186.72
750.00 7.82 187.24
770.00 8.43 182.64
780.00 9.32 181.59
800.00 10.33 182.88
820.00 12.25 199.25

07.08.10
Контакты и исключения контактов проассоциированы с отдельными схемами.
Архив контактов (ВНК) организован по новому: во временной папке в папках с триангуляциями хранится папка ArchiveVNK, в которой созданы папки с именами схем, в каждой из которых хранятся архивы контактов в прежнем формате (по дате и времени сохранения).

06.08.10
В меню, вызываемом в ответ на нажатие на кнопку Выбрать формулу в диалоге задания параметров картопостроения, добавлены пункты
- Формула для перевода структ.карты из сек. в м. (или из м.в сек.)
- Формула для перевода карты толщин из сек. в м. (или из м.в сек.)
Меню позволяет задать формулы для перевода сейсмических карт в обычные или наоборот в случае, если присутствуют карты кровли и подошвы пласта в метрах и в секундах.

Версия 2.68.0

31.07.10
При ограничении карты картами сверху и снизу часто образуются углы на изолиниях в точках соприкасания текущей карты с верхней и нижней картой. Для борьбы с этим явлением в меню окна задания параметров картопостроения появился пункт меню
Задать параметры для мягкого ограничения карты верхней и нижней картой.
После выбора пункта меню следует задать номера карт сверху и снизу и степень сглаживания (по умолчанию = 100; значение должно быть не менее 2). Увеличение степени сглаживания приводит к более резкому изгибу карты в точке соприкасания текущей карты и верхней/нижней карт.
В результате задаются формулы для скважинных значений и для значений карты, в результате применения которых достигается требуемый эффект.

30.07.10
В основном диалоге окна работы со схемой обоснования контактов и профилями в закладке Графика появилась кнопка Свойства, позволяющая выбирать нарисованную линию и изменять ее свойства.

29.07.10
В основном диалоге окна работы со схемой обоснования контактов и профилями появилась закладка Графика.
Пока с помощью управляющих конструкций этой закладки в окно со схемой обоснования контактов и с профилями можно вставлять линии (например, для обозначения разломов).
Построенные линии сохраняются в именованные разрезы.
В закладке присутствует группа Линии в которой есть кнопки:
+ - для добавления новой линии (далее концы линии отмечаются мышью);
x - для уничтожения построенной линии (далее выбирается уничтожаемая линия);
<-> - для перемещения линии или ее концов.
При нажатой клавише SHIFT все перемещения осуществляются только по горизонтали или только по вертикали.
С помощью соответствующих конструкций закладки можно задать цвет и толщину линии.

Версия 2.67.1

28.07.10
При построении карт коэффициента нефтенасыщенности требуется, чтобы на внешнем контуре нефтеносности значения карты принимали бы постоянное значение и чтобы изолинии сгущались бы вдоль внешнего контура. Первое делается установкой фиктивных скважин вдоль контура.
Для второго в меню диалога задания параметров карт добавлен пункт
Задать параметры для сгущения изолиний около значения/над заданным значением.
При выборе пункта меню возникает диалог, в котором следует выбрать степень сгущения изолиний (по умолчанию=2) и значение, около которого должно происходить сгущение. В построенной карте изолинии не будут иметь значения, меньшие заданного значения карты для сгущения сгущения.
После задания параметров в данном диалоге в диалоге задания параметров картопостроения задаются формулы для модификации значений в узлах карты и самой карты таким образом, что выполняется вышеприведенное требование.
Аналогично созданы пункты меню
Задать параметры для сгущения изолиний около значения/под заданным значением.
Задать параметры для сгущения изолиний около значения/около заданного значения.
В первом из этих двух случаев построенная карта не будет иметь значений больших заданного. Во втором случае значения больше/меньше заданного остаются такими же.

27.07.10
Для моделирования месторождения, состоящего из речек, заданных пикетами по кровле рек, используются файлы с пикетами (в формате "X Y Z" в каждой строке). Каждый файл описывает пикеты, принадлежащие одному классу речек. В одном классе содержатся речки с заданным интервалом толщин. Например, классы могут быть: 1)2-6, 2)6-12, 3)12-20, 4)20-25.
Программа разбивает каждый класс пикетов на группы пикетов. Каждая группа пикетов содержит пикеты из класса, имеющие глубину в заданном интервале. Т.е. интервал значений Z пикетов разбивается с равным шагом на подинтервалы. Группа пикетов состоит из пикетов, для которых Z попадает в соответствующий подинтервал.
Далее для каждого класса пикетов создается пачка карт, каждая из которых имеет нулевое значение растровой карты и содержит фиктивные скважины, заданные пикетами попадавшими в соответствующую группу (количество карт в пачке равно количеству групп пикетов в классе).
Далее в ручном режиме следует прорисовать значением 1 на растровых картах из группы карт, собственно, речки. Данные для модели готовы.
Теперь для каждого класса пикетов и соответствующей классу пачки карт создается файл с 3D моделью месторождения. В файле для каждого узла сетки (сетки для всех карт должны быть одинаковыми) хранятся интервалы глубин, содержащие речки. Для каждого класса глубина речек считается одинаковой и задается вручную (например, для класса 2-6 глубину речек можно задать равной 4).
При создании модели кроме отбитых русел речек автоматически создаются поймы речек, толщина которых также задается вручную. Ширина пойм в каждой точке речки задается равной K1*w+K2, где w - ширина речки в точке, коэффициенты K1 и K2 задаются вручную. Стандартные значения: K1=1, K2=0.
При создании интервалов глубин, содержащих речки для каждого узла сетки, кровля каждого интервала задается следующим образом. В соответствующей карте производится интерполяция значений глубин пикетов из данной карты (пикеты в карте задаются с помощью фиктивных скважин). Каждой точке речки (= узлу растровой карты со значением, равным 1) приписывается глубина, получившаяся в результате интерполяции. Интервал глубин в каждой точке речки откладывается от полученного в данном узле значения. Интервалы глубин, полученные из соседних карт, могут налагаться. При этом они соответствующим образом объединяются.
Т.о. при создании модели сохраняется дискретность по горизонтали (=шагу сетки карт), но дискретность по глубине отсутствует.

26.07.10
Для создания карты кровли/подошвы коллектора для месторождения на основе речек следует создать карту с растровой компонентой, равной нулю и с полным набором пикетов (фиктивных скважин), отбивающих кровлю речек.
Далее следует выбрать пункт меню
Осн.диалог тр-ции/Закладка Сейсмика/Кнопка Доп.меню/Создать карту кровли/подошвы коллектора по фиктивным скважинам в текущей скважине
В открывшемся диалоге следует подобрать шаг предварительной фильтрации так, чтобы количество оставшихся скважин было бы примерно от 1000 до 2000. Это делается кнопкой Подобрать шаг предварительной фильтрации.
Шаг фильтрации для окончательной карты следует установить равным 2.
Номер карты с эфф. толщиной коллектора следует задавать для построения карты подошвы коллектора.

26.07.10
1)Для создания таблицы с новыми пикетами (фиктивными скважинами, являющимися копией текущих, но смещенных по вертикали в другой пласт) следует создать карту с нулевым значением на всей сетке и со всеми пикетами (фиктивными скважинами).
2)Далее следует закрасить на растровой карте область копируемых пикетов значением 1.
3)Далее следует выбрать пункт меню
Осн.диалог тр-ции/Закладка Сейсмика/Кнопка Доп.меню/Создать пикеты для второго пласта...
4)В диалоге следует выбрать номера карт с кровлей/подошвой текущего пласта (откуда идет копирование) и второго пласта (куда идет копирование), а также следует задать имя выходного файла
5)После нажатия на кнопку Создать файл с новыми пикетами будет создан.

21.07.10
Появился новый пункт меню слоя карты:
м/Изменить значения карты на части сетки/Сместить значения на сетке, не меняя сетки
Пункт меню позволяет смещать значения на сетке карты в пределах сетки (краевые значения при этом теряются).
При выборе пункта меню следует задать смещения по X и по Y (в шагах), а также указать, следует ли производить смещение для всех видимых карт, или только для текущей.
Кроме растровой компоненты никакие другие компоненты карты не изменяются (включая векторную компоненту).

20.07.10
На окне с триангуляцией (не на картах!) имена скважин теперь печатаются с отступом, необходимым для того, чтобы имя скважины не пересекалось с меткой скважины, если такая присутствует.

20.07.10
Внесены некоторые изменения в интерпретацию tbt-файлов. Возможны незначительные изменения толщин интервалов коллекторов, созданных на основе дискретных методов, введенных из tbt-файлов (не более одного шага оцифровки для каждого интервала коллектора).

19.07.10
При применении формулы к растровым значениям карты (пункт меню дополнительного окна Карты
Значения/Задать/модифицировать значение карты/Применить арифметическое выражение к значениям карты)
появилась возможность вставлять в формулу сглаженное значение карты в виде символа S.
Например, формула
S
просто сглаживает карту.

15.07.10
В меню дополнительного окна Карты вставлен пункт
Объединение областей/Соединить концы двух линий (1 линия[/пром.точки/2 линия)].
Выбор пункта меню позволяет соединить концы двух незамкнутых линий.
Первым кликом мыши следует выбрать первую линию, затем следует прокликать промежуточные точки (их может не быть), далее следует нажать на правый клик мыши и выбрать вторую линию.

12.07.10
Модифицирован способ рисования на растровых картах.
Теперь при выборе пункта меню дополнительного окна Карты
Значения/
Задать/модифицировать значения карты/
Задать значение с помощью кисти/
Задать значение для рисования
можно задать два значения для рисования через символ /.
Первым из этих значений можно рисовать с помощью нажатия на левую кнопку мыши, а вторым - с помощью CNTRL+нажатия на левую кнопку мыши.

05.07.10
Трассы скважин на триангуляции теперь рисуются следующим образом:
Если точки скважин заданы по координатам устьев, то от точки скважины к началу интервала оцифровки рисуется светло-серый отрезок, а далее более темным цветом рисуется траектория скважины.
Если же координаты точек скважин заданы по пластопересечениям, то отрезок до начала интервала оцифровки не рисуется.

02.07.10
Несколько преобразован диалог Параметры карты. Все лишние кнопки диалога перенесены в появившееся меню.
В меню данного диалога появились пункты
- Установить значения в обычных скважинах по данным значениям
- Установить значения в фиктивных скважинах по данным значениям
Данные пункты дают возможность изменить значения в скважинах карты, не производя перестройку карты. Данные пункты меню полезны в случае, когда после изменений значений в скважинах или фиктивных скважинах теряются исходные значения в скважинах. Данные пункты меню дают возможность восстановить эти утерянные исходные значения в скважинах карты.

02.07.10
На разрезах и профилях абсолютные отметки в шкалах глубин и в результатах опробования теперь выводятся с отрицательным знаком.

01.07.10
Заработали все компоненты, связанные с построением карты эффективных нефтенасыщенных толщин для случая двух контактов (вода/нефть/газ).
Для построения данной карты (эфф. н/н толщин) в данном случае требуется построение от пяти до семи карт:
- карты кровли коллектора;
- карты подошвы коллектора;
- карты эффективных толщин;
- карты ВНК (для случая горизонтального контакта можно просто задать его значение);
- карты ГНК (для случая горизонтального контакта можно просто задать его значение);
- карты Delta ВНК (строится как карта Delta ВНК с насыщением Выше ВНК);
- карты Delta ГНК (строится как карта Delta ВНК с насыщением Выше ГНК).
Отметим, что при построении карты Delta ВНК в диалоге Параметры растровой карты в выпадающем списке с насыщением (по ВНК) следует выбирать пункт Выше ВНК. Ранее такого пункта для случая двух контактов не было.
Для построения карты эффективных нефтенасыщенных толщин для случая двух контактов (вода/нефть/газ) в диалоге Параметры растровой карты следует нажать на кнопку Выбрать формулу и в появившемся диалоге выбрать пункт Создать формулу для нефтенасыщенных толщин (для ВНК+ГНК). В появившемся диалоге следует задать все вышеописанные карты.
Все дальнейшие процедуры стандартны.
В появившейся карте должно быть четыре вида контуров: внешний и внутренний для ВНК и внешний и внутренний для ГНК. Первые два контура - штрих-пунктирный и два-штрих-пунктирный, вторые два контура - штрих-крестовый и два-штрих-крестовый.
Также заработали все компоненты, связанные с построением карты эффективных газонасыщенных толщин для случая двух контактов (вода/нефть/газ).

Версия 2.67.0

01.06.10
В диалог конвертации координат по заданным координатам скважин в исходной и конечной системе координат внесена возможность задания формы представления координат во всех файлах (как входных, так и выходных): в видах
<целая часть>.<дробная часть>
<целая часть>,<минуты>,<секунды>

24.05.10
Существенно модифицировано дополнительное окно Значения карты.
В него вставлены поля:
- с координатами и значением карты в точке последнего клика мыши;
- с координатами и значением карты в точке предыдущего клика мыши;
- с разностью координат между точками последнего и предыдущего кликов мыши, с расстоянием между точками двух последних кликов мыши и разностью значений текущей карты в указанных точках;
В диалоге появился флаг Считать площадь. Если флаг установлен, то считается площадь многоугольника, состоящего изо всех точек кликов мыши, осуществленных после установки флага. Также считается объем фигуры под поверхностью текущей карты над данным многоугольником.
Если флаг Считать площадь установлен, то точки всех кликов мыши выделяются синим цветом. При снятии данного флага все данные точки удаляются. Подсчет площади и объема начинается только после установки данного флага.

20.05.10
Существенно переработан алгоритм вставки разлома в карту.
Внесены существенные исправления в интерфейс, обеспечивающий внесение разлома в карту. Так, например, точки с величинами разлома в текущей сессии программы запоминаются. Если повторно выбрать пункт меню Вставить разлом в карту... и затем сразу нажать правую кнопку мыши, то далее для вставки разлома используются сохраненные ранее точки со значениями разлома.
Это полезно, если параметры вставки разлома были выбраны неверно, но точки со значениями разлома вас устраивают. В этом случае (после перезагрузки карты с диска) указанным способом можно использовать те же точки со значениями разлома, изменив параметры разлома (например, частоту вставки дополнительных точек, радиус распространения разлома и т.д.).

Версия 2.66.1

17.05.10
Внесены исправления в библиотеку, поддерживающую формат файла инклинометрии DIV. Теперь вместо абсолютной отметки в этом формате файла можно указывать вертикальную глубину от устья скважины (TVD).
TVD должна располагаться в столбце с именем TVD, либо в столбце с именем, указанном в строке TVD= соответствующего dsc-файла.
Для использования TVD столбца с абсолютной отметкой в файле быть не должно.
Альтитуда в этом случае берется либо из файла incl.alt, расположенного в папке lst-файла, либо из первой строки DIV-файла, которая в этом случае должна иметь формат SURFACE ELEV=value
где value - значение альтитуды.

13.05.10
Верхние/нижние индексы теперь доступны в тексте, выводимом на интервалах опробования в разрезах и профилях.
Напомним, что нижние индексы пишутся в виде: x_{i} , а верхние в виде: x^{i} .

11.05.10
Внесены исправления в библиотеку, поддерживающую формат файла инклинометрии INC. Файл описания этого формата получил дополнительные поля, описывающие, например, имена секций в исходном файле.

07.05.10
Форматы инклинометрии za* оформлены в виде отдельных библиотек, также, как и все остальные форматы инклинометрии. Т.е. теперь на эти форматы распространяются все правила, действующие на остальные форматы инклинометрий. На эти форматы можно создавать dsc-файлы для создания форматов инклинометрии, производных от данных.

Версия 2.66.0

04.05.10
В найденных примерах файлов с инклинометрией, обработанной IRAP, используются формулы преобразования углов в смещения, соответствующие формулам AutoCorr:
Формула для преобразования (Angle,Azim)->(Dx,Dy): = 5
Формула для преобразования (Angle,Azim)->DH: = 3

04.05.10
В диалоге раскладки файлов из одной папки по разным папкам появилось поле Маски файлов, которые надо переименовать. В поле через запятую следует задать маски для файлов, которые должны быть подавлены в папках, куда копируются новые файлы. Подавление происходит с помощью команды, которую можно было бы формализовать как
ren *.* -*-.-*-
Например, при копировании файлов инклинометрии в папки скважин месторождения можно в данном поле указать значение:
*.za3,inkz*
что приведет к переименованию указанных форматов файлов с инклинометрией.

04.05.10
В связи с большим разнообразием формул преобразования полярных углов и азимутов в смещения, в закладку Инклинометрия диалога Plugins добавлены выпадающие списки, позволяющие выбрать формулы преобразования и добавлена кнопка Параметры (Angle,Azim)->(Dx,Dy), позволяющая выяснить, какие из формул следует использовать. По умолчанию установлены формулы, использующиеся в программе ранее.
Нажатие на кнопку Параметры (Angle,Azim)->(Dx,Dy) приводит к появлению диалога, в котором можно указать текстовый файл с таблицей, в столбцах которой задаются глубина, абсолютная отметка, смещения по X и по Y, полярный угол, азимут. После нажатия на кнопку диалога Рассчитать производится расчет смещений по углам, заданным в указанном файле, с использованием всех заданных в программе формул.
В результате выдаются номера формул преобразования углов в смещения и в абсолютные отметки, которые дают наиболее близкие результаты, по сравнению с приведенными в файле.

Версия 2.65.0

Полный список изменений, начиная от 07.12.06.